八大家-红坊里项目26块户外广告位安全检测报告公司选聘询价比价文件

1. 项目概况

项目名称：八大家-26块户外广告位安全检测报告服务项目

项目地点：武汉市青山区建设四路

询价内容：对八大家红坊里项目26块户外广告位进行安全检测，并出具相关检测报告，确保提供的检测报告符合相关规范和监管部门的要求，具体内容包括但不限于附件三内容。

二、采购预算

本次采购的最高限价为人民币90000元

三、服务期限：

签订合同后当月实施，7个工作日内出具安全检测报告。

四、服务要求

（一）供应商需组建项目小组和拟定该项目的工作进程表，并在规定时间内完成各项工作内容。如项目小组成员发生变化，供应商应提前15天以书面形式通知我方，并经我方书面确认方可更换；

（二）供应商需尽职尽责为我方服务，按时、保质保量地完成我方委托的26块户外广告位各项安全检测等业务；

（三）供应商需积极主动与我方沟通交流，对户外广告位安全检测报告数据的合规性负责，并对接青山区城管局，根据城管局要求提供户外广告位合格的安全检测报告进行报备；

（四）供应商需信守职业道德规范和国家有关法律法规，对在开展安全检测报告中知悉我方有关情况和资料等负有保密义务。如因供应商泄露我方有关业务信息、资料造成我方经济损失的，供应商应承担相应的法律责任，并向我方赔偿损失；

（五）供应商向我方提交包括26块户外广告位安全检测设备、人工、报告出具，检测前签订《施工安全承诺书》，项目结束后，供应商需向我方提交所有成果资料（包括书面的和电子文档）；

（六）供应商不得将全部或部分工作转委托他人；

五、竞选单位资格条件要求

1、参选单位须是中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人,具有武汉市房屋安全鉴定资格证书。

2、参选单位须同时具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测业务范围包含钢结构检测相关内容）和质量技术监督部门颁发的计量认证（CMA）证书（认证范围需包含钢结构检测相关内容）。

3、投标人参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录。

4、提供“中国裁判文书网”近三年内，参与投标人的企业、法定代表人在经营活动中没有重大违法记录及行贿犯罪记录查询函（公告发布起查询，网上自查加盖公章、如有重大违法记录及行贿犯罪记录将拒绝参与本项目报名）。

5、本项目不允许联合投标

六、评选规则

在满足本项目需求的情况下采用最低价中标。

七、报价要求及注意事项

1、报价截止时间：2022年9月XX日17：00时止，请申请人提交报价文件，包括附件1报价一览表，附件2法定代表人授权委托书及“五、竞选单位资格条件要求”中所有材料的加盖公章的复印件以密封的形式（将书面文件密封，并在封口处盖公章）送达至武汉都市世联资产管理有限公司。

2、报价到达地址：。

联系单位：武汉都市世联资产管理有限公司八大家项目部

联系地址：武汉市青山区和平大道建设四路红坊里39-4栋3楼项目部办公区

联系人：曾洋

联系电话：15927667062

武汉都市世联资产管理有限公司

2022年9月XX日

附件1：

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 外观检查 |  | 26\*16 |  | 周期7-10天，检测主梁是否变形弯曲，安装画布绳索固定点位不少于16处；含登高车、检测人工、施工安全维护、高空作业保险及税金 |
| 2 | 焊接点检查 |  | 26\*12 |  | 周期7-10天，每座焊接点检测不少于12个，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金，检测拆除损坏焊接恢复 |
| 3 | 螺栓节点检查 |  | 26\*16 |  | 周期7-10天，每座螺栓节点检测不少于16个，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金，检测拆除损坏螺栓更换恢复 |
| 4 | 焊缝检查 |  | 26\*12 |  | 周期7-10天，每座焊缝检测不少于12处，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金，检测拆除损坏焊接恢复 |
| 5 | 锈蚀情况检查 |  | 26\*12 |  | 周期7-10天，每座锈蚀情况检测不少于12处，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金 |
| 6 | 尺寸检查 |  | 26\*12 |  | 周期7-10天，每座尺寸检测不少于12处，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金 |
| 7 | 电气检查 |  | 26\*2 |  | 周期7-10天，每座电气线路检测不少于2处，含登高车、检测人工、施工安全维护及税金 |
| 8 | 检测报告书 |  | 26\*4 |  | 内页整理资料，出具26份检测报告4套。对接青山区城管局，根据城管局要求提供户外广告安全检测报告并通过审批。 |
| 9 | 总价 |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 其他：所有的检测项目都需要专业的登高车吊车，带有专业的证书上岗，对每块广告牌进行细致的调查，耗费时间较长。 |

项目名称：

说明:

1.本表必须按要求加盖投标单位公章，否则将被视为非相应询价文件而作无效投标处理。

2.投标人的报价应包括完威所有工作的全部费用。投标人对报价的准确性负责，任何错漏、错误等风险均由投标人自行承担。

投标人授权代表（签字）：

 投标人（加盖公章）：

 年　月　日

附件2：

**1、法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的 （投标人名称） 的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务） 代表本公司/单位授权 （被授权人单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司/单位的合法代理人，就 （项目名称） 招标，以本公司/单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

被授权人签字：

后附：法定代表人身份证明

附：被授权人身份证复印件

|  |
| --- |
|  |

**2、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人

特此证明。

 投标人名称：（公章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件

|  |
| --- |
|  |

附件3：

安全检测报告包括不限于：

1.外观检测

2.焊接节点检查

3.螺栓节点检查

4.焊缝检测

5.锈蚀情况检测

6.尺寸检查

7.电气检查

8.监测报告书